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采购项目编号：CT-SX-2026056
采购项目名称：常州市戚墅堰实验中学电子围栏及监控等设备采购及安装项目 
采购人名称：常州市戚墅堰实验中学



常州市城投建设工程招标有限公司

二〇二六年九月


常州市戚墅堰实验中学电子围栏及监控等设备采购及安装项目询价公告
项目概况
常州市戚墅堰实验中学电子围栏及监控等设备采购及安装项目的潜在供应商应在常州市城投建设工程招标有限公司（http://www.czctzb.com/）获取采购文件，并于2026年9月10日13点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：CT-SX-2026056
2.项目名称：常州市戚墅堰实验中学电子围栏及监控等设备采购及安装项目
3.采购方式：询价
4.预算金额：人民币16.2万元
5.最高限价：人民币16.2万元
6.采购需求：本项目为常州市戚墅堰实验中学安装防欺凌设备。本次设备安装包含学校楼道、体育馆器材室、厕所及车棚。
7.合同履行期限：收到采购人通知之日起30天内完成。
8.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求 
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件
1.时间：2026年9月4日至9月9日，每天上午8:30至11:30，下午1:00至5:00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼） 
3.方式：
(1)线上领购
供应商应在常州市城投建设工程招标有限公司（www.czctzb.com）网站免费注册，在获取采购文件时间内缴纳招标文件费用后,经工作人员审核后下载本项目招标文件。
采购文件费用交纳方式:
①扫描常州市城投建设工程招标有限公司付款码支付备注单位名称；
②银行电汇或转账至常州市城投建设工程招标有限公司账户,电汇或网银备注摘要中注明本项目招标编号，个人汇款注明单位简称。
收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司
开户银行：中国建设银行常州大成苑支行
银行账号：32001624236052500905
提醒：供应商应在上述获取招标文件时间内完成注册及领购采购文件事宜，否则系统关闭，无法再领购。
(2)咨询电话：0519-81580101   0519-81580192-6002  
4.售价：人民币壹佰元整
收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司
开户银行：中国建设银行常州大成苑支行
银行账号：32001624236052500905
四、响应文件提交
截止时间：2026年9月10日13点30分（北京时间）
地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）
五、开启
时间：2026年9月10日13点30分（北京时间）
地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.现场踏勘及标前答疑
（1）供应商自行踏勘现场。
（2）标前答疑
参加询价的供应商若认为询价通知书的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在响应文件提交截止期2日前以书面形式向常州市城投建设工程招标有限公司提出。对于未提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价通知书，响应文件提交截止期后不再受理针对询价通知书的相关质疑和投诉。传真:0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。
2. 询价保证金
本项目免收询价保证金
3.询价通知书售后一概不退。供应商提交的询价响应文件概不退还。一经领购，供应商不得更改单位名称。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：常州市戚墅堰实验中学
地    址：常州市武进区潞城街道丁剑路2号
联系方式：古先生   0519-89856180
2.采购代理机构信息
名　　称：常州市城投建设工程招标有限公司
地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
联系方式：0519-81580101
3.项目联系方式
项目联系人：张媛
电　　　话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6011）


询价通知书
常州市城投建设工程招标有限公司受常州市戚墅堰实验中学的委托，现就其常州市戚墅堰实验中学电子围栏及监控等设备采购及安装项目进行询价采购，特邀请符合条件的供应商参加。
一、项目内容
详见询价公告。
二、供应商资格要求
详见询价公告。
三、采购需求及技术参数：
本项目为常州市戚墅堰实验中学电子围栏及监控等设备采购及安装项目。本次设备安装包含电子围栏主材及线缆、围墙监控主材及线缆、围墙埋管布线、无线覆盖等相关设备采购及安装。
（一）基本要求
1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价通知书规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
3.供应商成交后须与采购人在产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。
（二）采购需求：
1.采购清单及技术要求=
	序号
	名称
	产品参数
	数量
	单位

	一、电子围栏主材及线缆

	1
	单防区脉冲主机
	全新单防区网络脉冲电子围栏主机实现每根合金线上都有高压脉冲，支持防区短路/断路报警、防拆报警、系统故障报警等多种报警输出，4线/6线兼容。将阻挡、威慑、报警、智能显示和联网远程控制等功能有机地集成在一起。
4.5英寸液晶显示屏直观反映主机运行的防区状态、运行状态、高低压模式、电压值、主机地址、网络通讯等信息，具有8个功能按键可进行布撤防以及脉冲电压调节等。
通过报警输出、RS485接口、网络接口等进行警情上报与后台控制，可实现报警持续时间调节、声光警号时长、电压值设置与调节等；脉冲围栏通过接入报警主机连接到安防平台从而实现视频联动。
报警输入：1路防拆报警输入
报警输出：1路防区报警输出（默认常闭），1路故障报警输出（默认常闭）
网络接口：1个RJ-45 10M/100M以太网口
RS-485接口：1路
蓄电池接口：1路，支持DC12V蓄电池接入
辅电输出：1路（与蓄电池接入口共用），支持12V1A输出
屏幕：4.5英寸液晶屏
按键：8个按键（1个布撤防按键、2个电压升降控制按键、2个一键高压/低压控制按键、1个背光控制按键、1个消警按键、1个设置/确认按键）
蜂鸣器：1个
防拆：可选配
警号接口：1路警号接口（12VDC，≤300mA）
脉冲间隔时间：1S~ 1.5s
脉冲持续时间:≤0.1s
输出高压峰值：5KV ～ 10KV
输出低压峰值：700V～1000V
输出电流峰值：< 10A
脉冲输出电量：≤2.5mC
脉冲输出能量：≤5.0J
供电方式：AC220V（电源适配器）、18-24 VDC
功耗:≤15W（待机功耗）
工作温度:-20℃～+60℃
工作湿度:5%～95%RH（无凝结）
产品尺寸:390mm×242mm×116mm（长×宽×高）
净重:2500g
安装方式:外加防水箱，壁挂安装
外壳材料:ABS塑料,外观颜色:黑色
配件:标配电源适配器×1
	1
	台

	2
	双防区脉冲主机
	全新双防区网络脉冲电子围栏主机实现每根合金线上都有高压脉冲，支持防区短路/断路报警、防拆报警、系统故障报警等多种报警输出，4线/6线兼容。将阻挡、威慑、报警、智能显示和联网远程控制等功能有机地集成在一起。
4.5英寸液晶显示屏直观反映主机运行的防区状态、运行状态、高低压模式、电压值、主机地址、网络通讯等信息，具有8个功能按键可进行布撤防以及脉冲电压调节等。
通过报警输出、RS485接口、网络接口等进行警情上报与后台控制，可实现报警持续时间调节、声光警号时长、电压值设置与调节等；脉冲围栏通过接入报警主机连接到安防平台从而实现视频联动。
报警输入：1路防拆报警输入
报警输出：2路防区报警输出（默认常闭），1路故障报警输出（默认常闭）
网络接口：1个RJ-45 10M/100M以太网口
RS-485接口：1路
蓄电池接口：1路，支持DC12V蓄电池接入
辅电输出：1路（与蓄电池接入口共用），支持12V1A输出
屏幕：4.5英寸液晶屏
按键：8个按键（1个布撤防按键、2个电压升降控制按键、2个一键高压/低压控制按键、1个背光控制按键、1个消警按键、1个设置/确认按键）
蜂鸣器：1个
防拆：可选配
警号接口：1路警号接口（12VDC，≤300mA）
脉冲间隔时间：1S~ 1.5s
脉冲持续时间:≤0.1s
输出高压峰值：5KV ～ 10KV
输出低压峰值：700V～1000V
输出电流峰值：< 10A
脉冲输出电量：≤2.5mC
脉冲输出能量：≤5.0J
供电方式：AC220V（电源适配器）、18-24 VDC
功耗:≤15W（待机功耗）
工作温度:-20℃～+60℃
工作湿度:5%～95%RH（无凝结）
产品尺寸:390mm×242mm×116mm（长×宽×高）
净重:2500g
安装方式:外加防水箱，壁挂安装
外壳材料:ABS塑料,外观颜色:黑色
配件:标配电源适配器×1
	1
	台

	3
	双防区脉冲主机防水箱（套装）
	1个防水箱国标202不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)；
2个氧化锌复合材料避雷器；
12个抗紫外线ABS材质紧线器，24个线连接器（  M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线）；
3根3米接地线，线材为6平方铜导线；
	1
	个

	4
	单防区脉冲主机防水箱（套装）
	1个防水箱国标202不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)；
1个氧化锌复合材料避雷器；
6个抗紫外线ABS材质紧线器，12个线连接器（  M10×20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线）；
2根3米接地线，线材为6平方铜导线；
	1
	个

	5
	接地桩
	角铁
38*1000mm
	5
	套

	6
	终端杆
	铝合金管Φ32*85；4、6线可用
85cm*32mm
	6
	根

	7
	终端杆配件包（四线制）
	包括4个绝缘子和1个防雨帽，2片底座；绝缘子为优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ32；底座为镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件；
	6
	包

	8
	承力杆
	铝合金管Φ21*85；4、6线可用
	12
	根

	9
	承力杆配件包（四线制）
	包括4个绝缘子和1个防雨帽，2片底座；绝缘子为优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ21；底座为镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件；
	12
	包

	10
	中间杆
	85CM玻璃钢
85cm*9.8mm
	65
	根

	11
	中间杆配件包（四线制）
	包括4个绝缘子和1个防雨帽，1片底座；绝缘子为优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ10；底座为镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件；
	65
	包

	12
	合金线
	多股铝镁18号合金线，高强度，不易折断；400米一卷
	4
	卷

	13
	高压绝缘线
	耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米一卷
	1
	卷

	14
	警示牌
	夜光型警示牌
200mm*100mm
	30
	块

	15
	声光报警
	室外旋转警灯，声压：110(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料；12VDC供电，正常工作电流≤300mA
	2
	块

	16
	总线报警主机
	本地16路输入4路输出，可扩展最大256路输入256路输出，可通过2条mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。
单条mbus总线最远2.4km布线距离，支持网络防区扩展，支持脉冲主机网络接入。
	1
	台

	17
	报警键盘
	分辨率：128x64 LCD屏尺寸：56.27x38.35mm
支持对报警机进行布撤防参数设置；  
支持通过快捷键报警；  
支持多用户权限操作；  
可显示报警机的运行状态；  
采用LCD液晶屏，支持可视化操作；  
即插即用，和报警主机连接无须重启；  
支持壁挂和手持操作；
	1
	台

	18
	蓄电池
	12V7AH铅酸蓄电池
	1
	个

	19
	单防区模块
	mbus总线防区扩展模块，一个常开或常闭防区输入  
带地址编码设置开关  
和总线报警主机通讯采用MBus协议  
和主机最大传输距离为2400米  
电源由Mbus总线提供，无需外接电源
	1
	个

	20
	双防区模块
	mbus总线防区扩展模块，二个常开或常闭防区输入  
带地址编码设置开关  
和总线报警主机通讯采用Mbus协议  
和主机最大传输距离为2400米  
电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口
	1
	个

	21
	声光警号
	ABS外壳，具有一定阻燃性能  
多种安装方式可选，灵活方便  
超大报警音量，威慑力强
	1
	个

	20
	空气开关
	2P 16A
	4
	个

	21
	膨胀螺丝
	M8*80
	400
	颗

	22
	电源线
	2芯电源线
	500
	米

	23
	通信线
	2芯双绞屏蔽线
	500
	米

	24
	安装调试费
	安装调试费
	1
	项

	二、围墙监控主材及线缆

	1
	400万POE网络枪式摄像机
	支持智能动检（人形）
采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离60米，暖光监控距离30米
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置1个麦克风
支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装
支持IP67防护等级
	16
	台

	2
	围墙支架
	围墙支架
	9
	个

	3
	室外监控立杆
	3.5米室外监控立杆，含基础和地笼
	4
	根

	4
	室外安防箱
	含空开和排插
	5
	个

	5
	16路双网口硬盘录像机
	支持WEB、本地GUI界面操作
支持最大16路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发
支持 1路 12MP@25 fps; 3路 8MP@25 fps; 4路 6MP@25 fps; 4路 5MP@25 fps; 6路 4MP@25 fps; 12路 2MP@25 fps; 16路 960p@25 fps 最大支持16路视频回放
支持12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入
支持前智能：人脸检测比对、周界防范、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检
支持4路后智能智能动检
支持4个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T
支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式
支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持1路VGA输出，1路HDMI输出，其中VGA/HDMI同源输出。HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080p显示输出
可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 25.06网络协议
支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，DVD刻录备份方式
支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储
支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
支持智能事件万能透传功能，用户可自定义添加前端事件码，当前端触发事件，NVR将记录事件日志并实时透传至ICC平台
	1
	台

	6
	监控硬盘（6T)
	6T
	4
	块

	7
	24口千兆接入交换机
	24个10/100/1000Mbps自适应电口+4个1000Mbps上联SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。
	1
	台

	8
	8口千兆P0E接入交换机
	8个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联Combo口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率120W，交换容量192Gbps，包转发率40Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式。
	5
	台

	9
	千兆光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	6
	个

	10
	4芯光纤熔接盒
	4芯光纤熔接盒
	6
	个

	11
	12口机架式光纤配线架
	12口机架式光纤终端盒(不含耦合器尾纤）
	1
	个

	12
	LC单模耦合器
	LC双工耦合器
	48
	个

	13
	LC单模尾纤（单芯）
	LC型单模尾纤（1米）
	48
	个

	14
	光纤跳线LC-LC（1.5米）
	LC-LC单模跳线（双芯）（1.5米）
	6
	对

	15
	光纤熔接
	光纤熔接
	48
	芯

	16
	墙装机柜
	墙装机柜
	1
	台

	17
	4芯室外单模光缆
	4芯室外单模光缆
	1500
	米

	18
	电源线
	RVV2*1.0
	400
	米

	19
	PVC管
	PVC25管（围墙垂直使用）
	100
	米

	20
	PE增强管
	室外PE增强管 管径32
	400
	米

	21
	超五类室外防水网线
	材质：透明聚酯带；
材质：聚酯纤维；
材质：无氧铜(99.97%)；
导体结构：0.50mm±0.01mm；
线规：24AWG；
绝缘材质：HDPE；
护套材料：MDPE；
护套颜色：黑色；
长度：305m±2m；
执行标准：YD/T 3296.2-2018；
绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕；
包装方式：305m/箱，2箱/防护箱（1包2）
	4
	箱

	22
	辅材
	标签，扎带，胶布，防水盒等
	1
	批

	23
	安装调试费
	安装调试费
	1
	项

	三、围墙埋管布线

	1
	PVC管
	PVC25管（围墙垂直使用）
	200
	米

	2
	PE增强管
	室外PE增强管 管径50
	850
	米

	3
	手孔井
	手孔井砌筑，含复合井盖和砖头
	7
	座

	4
	综合布管
	综合布管
	1
	项

	四、无线覆盖

	1
	网络控制器
	2个万兆光口，4个2.5G电口，4个千兆电口，免License授权，最大可管理1200台网关/交换/AP/易光等睿易OS设备；支持旁挂模式部署于二层或三层网络中，无需改动原有网络架构，设备自组网，可集中管理睿易OS设备，全网可视化运维，支持二三层无线漫游、智能射频管理、终端公平访问优化等，提升无线访问体验。
	1
	台

	2
	8位PDU
	8位1.8米PDU GNE-1080/1.8M
	3
	个

	3
	万兆单模
	封装SFP+，速率10Gbps（10GBASE-LR），波长1310nm，单模光纤10km传输，LC双纤接头，工作温度0℃～70℃
	4
	个

	4
	高速率面板AP
	无线标准Wi-Fi 6（802.11ax），总速率3000Mbps（2.4G 574Mbps+5G 2402Mbps），2个千兆电口，802.3af/at PoE供电，86型暗盒安装
	5
	台

	5
	无线吸顶AP
	无线标准Wi-Fi 6，总速率3000Mbps（2.4G+5G 2×2 MIMO），1个千兆上行电口，802.3af/at PoE/12V DC供电，吸顶安装
	2
	台

	6
	面板AP
	产品类型：Wi-Fi7 86 型面板 AP
无线速率：整机 3570Mbps，2.4G 688Mbps (2×2 MU-MIMO)，5G 2882Mbps (2×2 MU-MIMO)
无线协议：IEEE802.11b/g/n/ac/ax/be
有线端口：1×2.5G 自适应电口（上行），1×10/100/1000M 电口（下联）
天线：内置 5 根，2.4G 增益 2dBi，5G 增益 3dBi
供电：IEEE802.3af/at PoE，最大功耗 12.95W
终端接入：整机最大 511 台，推荐并发≤80 台
SSID 数量：最大 8 个，支持 SSID 划分 VLAN
漫游：802.11r 快速漫游、AI 智能漫游、弱信号剔除、负载均衡
Mesh：支持 AP Mesh 组网
管理方式：睿易 APP、MACC 云管理、本地 Web、EFEM
尺寸：86mm×86mm×38.5mm，86 底盒安装
工作环境：0~40℃，湿度 5%~95% 无凝露
	2
	台

	7
	5口千兆POE交换机
	整机 PoE 功率：57W，包转发 7.44Mpps
供电：内置 AC 100~240V，不用外置 DC 电源
尺寸：158mm×105mm×27mm，金属外壳
	2
	台

	8
	8口千兆POE交换机
	10个千兆电口（8口PoE+），整机PoE总功率125W，交换容量20Gbps，包转发率14.9Mpps，无风扇静音
	2
	台

	9
	企业级WiFi6路由器
	外形尺寸（W×D×H）：316mmx198mm×228mm
LAN接口：3个10/100/1000Base-T电口
WAN接口：1个10/100/1000Base-T电口
LAN/WAN接口：1个10/100/1000Base-T电口
工作频段：802.11ax、802.11n、802.11b/g:2.4GHz 802.11ax、802.11ac、802.11a/n:5GHz
天线：外置5根独立FEM高增益全向天线
	1
	台

	10
	超五类网线
	一类耗材-超五类网线-数字通信电缆-HSYV-5e-4×2×0.5mm
	30
	米

	11
	六类网线
	六类网线-数字通信电缆-HSYV-6-4×2×0.57mm
	870
	米

	12
	电源线RVV-2×1.0mm2
	电力电缆护套电源线-RVV-2×1.0mm2
	90
	米

	13
	定制防水箱
	定制-防水箱（尺寸:400*300*180mm）
	3
	个

	14
	无线插排
	公牛3位无线插排GN-A03
	3
	个

	15
	PVC管
	PVC管-综合布线套管-20×1.3mm
	65
	根

	16
	无线吸顶高密路由器
	Wi-Fi 7 5100M双频2.5G吸顶AP，推荐接入终端数110台，适用高密环境。双LAN口，内置天线，支持2.4 GHz/5 GHz双频通信，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax/be协议，支持Wi-Fi 160M频宽，支持4K-QAM，整机最大接入速率5011Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二、三层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支持IEEE 802.3 at标准PoE供电和DC 12V本地供电。 （PoE供电设备和DC 12V适配器需单独采购。）
	12
	台

	17
	超大带机量路由器
	Wi-Fi：
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be无线协议
最高无线速率13000Mbps（2.4GHz 1376Mbps，5G1 5765Mbps，5G2 5765Mbps*）
*遵循法规，地区设置中选择中国5G2频段不支持160MHz
波束成形（Beamforming）
4×4 MU-MIMO
Wi-Fi多频合一
易展功能
Multi-Link Operation（MLO）
以太网端口：2个10Gbps以太网接口，4个2.5Gbps以太网接口
尺寸：裸机尺寸（长×宽×高）：291.7*261.2*159.3mm
包装尺寸（长×宽×高）：396.5*312.5*99.5mm
裸机重量：1.23kg（单台，不含配件、包装）
整机重量：1.85kg（单台，含配件、包装）
天线类型：外置全向天线：4根双频天线，4根5G天线
软件功能：桥接（无线中继）、信号调节、终端管理、IP与MAC地址绑定、AP隔离、虚拟服务器、动态域名服务（DDNS）、DMZ主机、自动清理、无线定时开关、本地在线/本地固件/远程升级
	1
	台

	18
	汇聚交换机
	三层网管交换机，交换容量758Gbps/7.58Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	1
	台

	19
	万兆POE交换机
	2.5G PoE交换机，PoE总输出功率240W，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，8个2.5G/1000M/100M/10M自适应电口，2个10GE/1GE SFP+端口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	2
	台

	20
	FTTR-B-支线光电复合缆50m
	单芯单模光纤+2芯铜电源线，扁平蝶形缆，双端预制XC/UPC光电接头，DC 56V PoF远程供电，长度50米
	3
	根

	21
	FTTR-B光插座
	1:5 PLC分光，1进+1级联+4路PoF光输出，AC 220V市电输入，DC 54～57V PoF输出，插损≤11dB
	1
	台

	22
	FTTR-B全光组网AP(吸顶式）
	2.5G对称光口（PoF取电），Wi-Fi 6双频3000Mbps，1个千兆LAN口，吸顶安装，支持全屋无缝漫游
	3
	台

	23
	无线路由器
	Wi-Fi 7（802.11be）标准，无线速率3600Mbps，1×2.5GE WAN/LAN + 4×千兆GE自适应网口，HarmonyOS系统
	5
	台

	24
	接入交换机
	H3C-8口接入交换机-S2G pro
	1
	台

	25
	安装调测费
	安装调试费
	1
	项


注：1.上述固定尺寸±2%内偏差，视为无偏离。
★2.上述参数要求不得负偏离，否则作无效响应处理。
(三)验收标准
1.产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。
2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。
3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。
（四）质保期
质保期：二年（采购清单中的特别要求的，按采购清单中要求为准），自验收合格之日起算。成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
★提供质保承诺书，否则做无效响应处理。
（五）售后服务
1.所有的售后服务均由成交供应商受理。如果发生问题并且收到报告，成交供应商应当在2小时内予以答复。
2.如发现所提供的设备存在问题，需要成交供应商解决或配合解决时，接到报修电话需在4小时内到达现场，如8小时不能解决问题，在免费提供备用设备到位，质量问题无理由退货和更换，供应商报价时应予以充分考虑相关费用。
3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。
4.成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。
5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。
（六）人员培训
1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。
2.对采购人员工进行设备安全培训。
3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
4.成交供应商应免费提供一定数量的培训资料。
（七）付款方式：验收合格后（自接收到发票之日起15日内）支付合同价款的100%（无息）。
四、询价响应文件的内容：
（一）资格证明材料（提供复印件并加盖公章）
1. 一般资格证明材料
★（1）供应商资格声明函（附件1）
★（2）响应函（附件2）
★（3）营业执照副本
★（4）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）（附件3）
★（5）授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、供应商为其缴纳的近三个月（自询价之日起往前推算）任意一个月社保证明材料（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件4）
（二）符合性证明材料
★1.报价一览表（附件6）
★2.报价明细表（附件7）
3.服务承诺书（附件8）
4.偏离表（附件9）
5.其他资料
（三）说明
1.本询价通知书中所有带“★”内容均必须提供并加盖供应商公章，否则将作为无效响应文件处理。
2.供应商应保证所提供的上述资料的真实性和合法性。
3.询价响应文件中复印件需加盖供应商公章。
4.询价响应文件提供装订的壹份“正本”、贰份“副本”。正本、副本均应当密封，所有封袋上都应当加盖供应商公章。纸质版投标文件正本和副本如有不一致之处，以纸质版正本为准。
5.提供壹份“电子文档”，上传至常州市城投建设工程招标有限公司官网在线询价公告模块，内容包含全套已盖章正本响应文件扫描件。
五、报价要求
1.本项目报价为固定单价，报价应包括询价通知书所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
供应商报价高于最高限价的作为无效响应处理。
六、评审、定标方法
1.报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。本项目采用最低评标价法，即在满足询价通知书实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。
2.采购人授权询价小组直接确定成交供应商。
七、成交结果及公示
代理机构将成交结果在原公告媒体上予以公告。公告期限为1个工作日。
八、成交通知书
1.成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
2.成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交单位供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。
九、代理机构服务费
服务费按成交金额的1.5%收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取中标通知书时将中标服务费付至常州市城投招标建设工程有限公司账户。
3.服务收费按上述计算方法不足人民币500元的，按人民币500元收取。
十、合同签订
成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。
十一、合同主要条款
采购人（以下称甲方）:                       合同编号：
供应商（以下称乙方）:                       签订地点：
合同时间:     年   月   日
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条 合同标的
乙方按甲方要求，为甲方提供的常州市戚墅堰实验中学电子围栏及监控等设备采购及安装项目具体服务内容见下表（单位：元）：
	序号
	名称
	参数
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	 


第二条 合同价格
签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。
本合同总价款是包括询价通知书所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
第三条 交货期限和维保服务时间
1.交货期限：
2.质保服务时间：乙方向甲方提供    年本项目的免费质保，乙方对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。
第4条 服务范围
本项目为常州市戚墅堰实验中学周边建立电子围栏。本次围栏设计包含学校东面和南面围墙部分和小太阳幼儿园，食堂周围。不包含铁丝网部分（西面）和停车场部分。
第五条 组成本合同的有关文件
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）询价通知书（编号：   ）             （2）乙方提供的响应文件； 
（3）成交通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。
第六条 合同款结算及支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.结算原则：固定单价
4.付款方式：
验收合格后（自接收到发票之日起15日内）支付合同价款的100%（无息）。
第七条 违约责任
1.如乙方不能按约定进行服务，或造成重大损失及恶劣影响的，甲方有权解除合同，扣除上一月全部服务费用，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。
4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6.乙方虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第八条 合同的变更和终止
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第九条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十一条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十二条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照比选文件要求和比选承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其他
1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。




	甲    方：                     
单位名称（章）：               
单位地址：                     
法定代表人：       委托代理人：
电话：                         
传真：                         
	乙    方：
 单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：     委托代理人： 
电话：            传真：
开户银行：        帐号：      



见证方：
代理机构（章）：常州市城投建设工程招标有限公司
                 
经办人：                               电  话：0519-81580101

附件1：供应商资格声明函
供应商资格声明函
常州市戚墅堰实验中学、常州市城投建设工程招标有限公司：
按照询价通知书要求的“申请人的资格要求”，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2.我单位直接控股的其他单位如下：                     
3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年    月    日


附件2：响应函
响  应  函
致：常州市戚墅堰实验中学、常州市城投建设工程招标有限公司 ：
我单位收到贵单位“       号”询价通知书后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的询价活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供询价通知书中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。
4.我单位承诺该询价响应文件在询价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按询价通知书中的规定，本询价响应文件的有效期限为投标开始后60天。
5.我单位愿意按询价通知书规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。询价报价包括但不限于询价通知书及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和询价通知书所要求的相关服务等全部内容。
6.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。
7.我单位愿意遵守询价通知书中所列的收费标准，按询价通知书的规定交纳询价保证金；若我单位成交，我单位愿意在签订合同前按询价通知书的规定支付成交服务费。
8.如果我单位的询价响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
9.与本次询价有关的正式通讯地址为：

供应商（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
地址：
电话：    传真：
邮政编码：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
日期：     年   月   日

附件3：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
供应商名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                 供应商：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

 


法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处














附件4：授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次询价中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的询价、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

供应商公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
帐号：

代理人身份证
（双面复印件）粘贴处




附件5：报价一览表

报价一览表
                                                单位：人民币
	项目名称
	

	项目编号
	

	项目总价
	

	质保期
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年    月    日



附件6：报价明细表
报价明细表
项目编号：                           
	序号
	设备
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年    月    日

[image: 标志]
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[image: 标志]常州市城投建设工程招标有限公司询价通知书
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附件7：质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：


质保承诺如下：


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年    月    日



附件8：偏离表
偏 离 表
供应商应对询价通知书中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
如无偏离，请在本表格中写“无”，并附在响应文件中。          
项目编号：
	章节号
	供应商的偏离
	供应商偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年    月    日


本询价通知书的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。
（全文完）
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